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Приложение № 1
Опросный лист 
для расчета холодопроизводительности и корректного подбора Товара (холодильного оборудования)

	Название объекта (например, «Овощной погреб» и т.д.)
	

	Требуемая температура внутри камеры, °С
	

	Назначение холодильной камеры: 
- хранение
- охлаждение или замораживание (за какой период времени необходимо произвести охлаждение/заморозку, часов)
	

	Температура окружающей среды среднегодовая 
(минимум и максимум), °С
	

	Местонахождение камеры:
- на улице
- внутри помещения (опишите характер помещения, из чего выполнено, толщина стен, температура внутри)
	

	Внутренние габариты камеры, ДхШхВ, мм
	

	Материал из которого сделана камера и его толщина, мм:
(сендвич-панель, кирпич, железобетон, пеноблок и т.д.)
- стены
- потолок
- пол
	

	Материал теплоизоляции камеры и его толщина, мм:
(сендвич-панель, минвата, пенопласт и т.д.)
- стены
- потолок
- пол
	

	Количество дверей, шт 
	

	Размер дверного проема, ШхВ, мм
	

	Тип двери (стеклопакет, из сендвич-панели и т.д.) 
	

	Наличие силиконовой шторки на дверь
	

	Тип загружаемого продукта (максимально точно: например, если мясо - то свинина, если овощи – капуста и т.д.)
	

	Температура продукта при вхождении в камеру, °С
	

	Количество загружаемого продукта максимальное, кг
	

	Суточный товарооборот продукта от общего количества, %
	

	Вид упаковки продукта (картонные коробки, деревянные ящики, туши на крюках и т.д.)
	

	Плотность укладки товара, кг/куб.м.
	

	Высота штабелирования упаковок в камере, м
	

	Способ загрузки товара:
вручную, рохля, 
погрузчик (электро/бензиновый) и его мощность, кВт
	

	Грузоподъемность за 1 проход в камеру (например: человек – 20 кг/проход, погрузчик – 500 кг/проход и т.д.)
	

	Кол-во работающих в камере людей
	

	Длительность рабочей смены, час
	

	Наличие освещения и его мощность, Вт
	

	Требуемый тип агрегата (моноблок или сплит-система)
	

	Крепление агрегата 
(на вертикальную или горизонтальную поверхность)
	

	Размещение компрессорно-конденсаторного блока для сплит-систем (в помещении или на улице)
	

	Эксплуатация в холодное время года (да или нет)
	

	Удаленность компрессорно-конденсаторного блока (внешнего) от воздухоохладителя (внутреннего)
	

	Наличие электрических сетей: 220 или 380 В
	

	
Дата и подпись представителя
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